Glossario

|  |  |
| --- | --- |
| **Termine** | **Definizione** |
| Sensore | Dispositivo in grado di rilevare movimento all’interno di un range specifico (sensibilità) |
| Telecamera | Dispositivo in grado di registrare movimenti nel proprio range visivo |
| Amministratore | Gestore del sistema che si occupa della personalizzazione dell’antifurto a seconda della propria esigenza |
| Codice Identificativo | Sequenza di 4 cifre con lo scopo di autenticare l’utente |
| Domanda di sicurezza | Stadio di sicurezza di riserva attuato in caso di errato inserimento del codice identificato per un numero di tentativi pari a 3 |
| Dati generali | Sono intesi i dati anagrafici dell’amministratore e numero di telefono |
| Abitazione | Area messa in sicurezza dall’antifurto |
| Allarme | Suono che viene attivato in caso di rilevamento di movimento da parte di un sensore |
| Sensibilità | Valore che identifica la capacità di un sensore di rilevare movimenti più o meno facilmente. Attributo assimilabile solo a sensore e non ad una telecamera. |